项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。
4. 回款时间参考标准：1、新安装设备验收合格后提交发票起3个月内；2、保修设备执行计划9个月后提交发票起3个月内。

**2：技术参数及配置**

**一、****胶囊内窥镜磁控设备**

1. **用途：** 用于胃和小肠病变诊查。
2. **数量**：1台
3. **技术要求（参考）**
4. 设备具备轻便特性；
5. 磁头具备360°旋转功能；
6. 磁控范围≥300mm；
7. 具备自动、手动运行功能；
8. 具备防碰撞功能；
9. 可适配多款胶囊内窥镜；
10. 胶囊具备可调多帧速率功能；
11. 具备电动和手动控制胶囊运动操作功能；
12. 具备可用于临床诊断的AI辅助阅片系统；
13. **参考配置要求（至少包括）**
14. 主机 1台
15. 软件系统 1套
16. 便携记录器 2个
17. 胶囊探测器 1个
18. 电脑 1台